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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4 БЛОК ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТА

	Организация
	

	Адрес
	

	Ф.И.О., должность
	

	Телефон
	
	E-mail
	
	Дата 
	



	Перекачиваемая среда:
	Параметры насоса:

	Наименование
	
	Производительность, л/ч
	

	Концентрация
	
	Длина линии дозирования, м
	

	Температура
	
	Давление насоса, бар
	

	Наличие твердых включений
	
	Управление: (водосчетчик /контроллер/внеш. сигнал)
	

	Плотность/Вязкость
	
	Давление в трубопроводе, бар открытый резервуар – 0 бар
	

	Особенности: испарения/ выпадение в осадок и т.д.)
	
________________________
	Установка насоса планируется:  (на стене / на полу /на емкости)
	
_______________________

	Дополнительное оборудование, автоматизация и опции:

	Управление по внешнему сигналу (нужное подчеркнуть):

	1. Ручное управление
	3. Аналоговый: сигнал 4-20мА от расходомера или контроллера

	2. Импульсный: импульсный сигнал от водосчетчика 
	4. Profibus \ Modbus

	Контроллер проточного измерения (нужное подчеркнуть):
	

	1. Свободного/связанного хлора;
	2. Значения рН; 

	3. ОВП/Redox;
	4. Электропроводности/TDS; 

	5. Жесткости; 
	6. Кремния;   

	7. Другие параметры (указать)
	

	Датчик нижнего уровня реагента: да / нет (останавливает насос и передает сигнал аварии)

	Количество емкостей:

	Защитный поддон (нужное подчеркнуть):

	1. Для каждой емкости свой поддон;  
	2. Общий для всех емкостей

	
Бочковой насос для перекачивания из канистры/бочки реагента в расходную емкость
	

	Общая рама для размещения емкостей, насосов и т.д.
	

	Мешалка для реагента: да / нет
	

	Жесткая всасывающая линия: да / нет (обязательно при наличии мешалки)
	



	1. Емкость для реагента ____ л

	2. Мешалка электрическая / ручная

	3. Насос - дозатор

	4. Всасывающая линия с датчика уровня

	5. Перепускной клапан

	6. Демпфер пульсаций

	7. Клапан поддержания давления

	8. Инжекционный клапан

	9. Расходомер _____ м3/час

	10. Установочный набор включает поз. 4, 8 + комлпект пласт. трубопроводов
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