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Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]ГРУППА КОМПАНИЙ «ФОРВАТЕК»
105523, Россия, г. Москва, Щёлковское шоссе д. 100к5
https://www.forwatec.ru/    info@forwatec.ru
тел.: +7 (495) 120-05-52 - многоканальный  


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 12.3
НИЖНИЕ ДРЕНАЖНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (НДРУ)

	Организация
	____________________________________________________________________

	Адрес
	____________________________________________________________________

	Ф.И.О., должность
	____________________________________________________________________

	Телефон
	_________________
	E-mail
	_________________
	Дата 
	____________

	Местоположение / объект
	_________________________________________________________



	1. 
	Тип фильтра
	
	
	
	ФОВ, ФИПа-I, ФИПа-II, ФИПр, ФИСДНр, ФР, ФСУ

	            (нужное подчеркнуть)
	
	
	
	

	
	
	
	
	Dу корпуса фильтра  
	
	мм

	2.     Производительность, м3/ч
	
	
	
	
	

	
	
	        (номинальная)
	
	(максимальная)
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	Тип нижнего дренажно-распределительного устройства (НДРУ):

	
	
	
	

	Коллектор на бетонном основании
	
	с ФЭЛ
	с желобковыми лучами
	с витыми элементами

	                (нужное подчеркнуть)

	Копирующее днище «Паук»
	
	
	с ФЭЛ
	с желобковыми лучами
	с витыми элементами

	             (нужное подчеркнуть)
	
	
	
	
	

	Копирующее днище с ФЭЛ
	
	
	
	Ложное днище с ФЭЛ
	
	

	             (отметить галочкой)
	
	
	
	                                        (отметить галочкой)
	

	
	
	
	
	
	


	4. Способ крепления лучей к коллектору:
	под приварку
	резьбовой

	                       (нужное подчеркнуть)
	
	

	

	5. Тип подвода коллектора
	центральный
	боковой

	                      (нужное подчеркнуть)
	
	



6. Дополнительные сведения:

	Диаметр отводящего коллектора
	
	мм
	Количество НДРУ
	
	шт


[image: ]

Внутренние дренажно-распределитель-ные устройства и фильтрующие элементы изготавливаются 
из нержавеющей стали 12Х18Н10Т












Коллектор на бетонном основании с ФЭЛ
Коллектор на бетонном основании витыми элементами
   Копирующее днище        горизонтальное












Копирующее «Паук»
с ФЭЛ
Копирующее «Паук» 
с витыми элементами
Ложное днище «Тарелка»
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